**Příloha A výzvy**

Formulář nabídky

podané ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

**Výměna opláštění přetlakové haly TCM**

**Identifikační údaje účastníka**

Název/obchodní firma/jméno:

se sídlem:

IČO (je-li přiděleno):

Kontaktní osoba:

Tel. číslo kontaktní osoby:

E-mail kontaktní osoby:

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník předkládá formulář nabídky za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém řízení.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Předmětem zakázky je výměna všech tří vrstev opláštění přetlakové haly, která zastřešuje víceúčelové hřiště v areálu Tréninkového centra mládeže (TCM) podle technických podmínek zadavatele. Síť z ocelových lan zůstává původní. Nosná lanová síť je ukotvena do betonových patek.

Parametry zastřešovaného hřiště:

Rozměr hřiště: 38 x 26 m (rozměr samotného hřiště s umělým povrchem)

Rozměry hřiště (oplocení): 40 x 35 m (rozměr oplocení hřiště)

*Přesné zaměření hřiště je možné provést v rámci prohlídky místa plnění.*

Popis hřiště: víceúčelové hřiště s umělým povrchem Megagrass 2035 na elastické podkladové vrstvě

Ostatní: zděný objekt strojovny a skladu nafukovací haly

Nafukovací hala: osvětlení haly je zajištěno soustavou svítidel uchycených na nosné fólii. Předmětem této veřejné zakázky není dodávka/výměna světel.

Účastník čestně prohlašuje, že

1. splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že
2. je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení.

**Nabídková cena** **Kč bez DPH**

Z toho tvoří:

|  |  |
| --- | --- |
| 1) Hlavní nosná plachta: materiál PVC, min. 450 g/m2, barva bílá s modrým pozadím, nad brankovím límce na ochranné sítě, nad hřištěm 7 límců na světla. |       Kč bez DPH |
| 2) Tepelně-izolační vrstva: termoizolační bublinková fólie, průměr bublinek 15–25 mm, s oboustrannou minimálně trojitou laminací a oboustrannou ÚV stabilizací.  |       Kč bez DPH |
| 3) UV ochranná vrstva: fólie s oboustrannou ÚV stabilizací, min.tl 170 µ  |       Kč bez DPH |
| 4) Ekologická likvidace původní plachty  |       Kč bez DPH |
| 5) Montáž (sestavení) nové přetlakové haly  |       Kč bez DPH |
| 6) Doprava  |       Kč bez DPH |

# kvalifikacE

|  |
| --- |
| **Technická kvalifikace** |
| Účastník čestně prohlašuje, že splňuji následující požadavky:* v posledních **třech letech**
* realizoval alespoň **tři významné zakázky**,
* jejichž předmětem či částí předmětu každé z nich byla **dodávka a montáž (sestavení) opláštění přetlakové haly nebo dodávka a montáž nové přetlakové haly,**
* cena v případě každé této významné zakázky činila alespoň **500 000,- Kč bez DPH,**

přičemž se jednalo o tyto významné zakázky:  |
| *objednatel významné zakázky + kontakt*  | *název významné zakázky a předmět plnění významné zakázky* | *doba plnění významné zakázky OD–DO (uveďte alespoň měsíc a rok)* | *cena významné zakázky* |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Vyhotovil: