VZ-157/2020

**Příloha A výzvy**

Formulář nabídky

podané ve výběrovém řízení na veřejnou zakázku malého rozsahu

**3G-SDI technologie a síťové prvky pro systém Videorozhodčí**

**Identifikační údaje účastníka**

Název/obchodní firma/jméno:

se sídlem:

IČO (je-li přiděleno):

Kontaktní osoba:

Tel. číslo kontaktní osoby:

E-mail kontaktní osoby:

Formulář nabídky je zpracován ve formátu dokumentu s omezenou možností úprav. Pole, u kterých se předpokládá doplnění informací účastníkem, jsou žlutě vyznačena a je do nich možno vepisovat text.

**Účastník je oprávněn podat svou nabídku na jednu část (položku) této veřejné zakázky nebo na více částí (položek) této veřejné zakázky nebo na všechny části (položky) této veřejné zakázky. Podle toho vyplní účastník informace ve formuláři nabídky. Veřejná zakázka je rozdělena na tyto části:**

3G-SDI technologie

* 1. **část: 3G-SDI převodníky**
	2. **část: 3G-SDI matice**
	3. **část: 3G-SDI stacionární kamery**
	4. **část: Kontrolní 3G-SDI monitor**
	5. **část: Metalická vedení 3G-SDI, Ethernet a RS485 a materiál pro instalaci terminálních bodů sítě**

Síťové prvky

* 1. **část: Prvky sítě Ethernet**
	2. **část: Prvky sériové linky RS485 na struktuře optické sítě**

# ÚVODNÍ prohlášení ÚČASTNÍKA

Účastník předkládá formulář nabídky za účelem prokázání splnění jednotlivých požadavků zadavatele, kterými je podmiňována účast dodavatelů ve výběrovém řízení.

# požadavky na předmět veřejné zakázky, podmínky plnění

Účastník čestně prohlašuje, že

1. splňuje veškeré požadavky zadavatele na předmět veřejné zakázky a že
2. je pro případ uzavření smlouvy na veřejnou zakázku vázán veškerými technickými, obchodními a jinými smluvními podmínkami zadavatele.

# údaje pro hodnocení

Účastník čestně prohlašuje, že následující údaje považuje za rozhodné pro hodnocení. Účastník vyplňuje údaje jen do těch částí, na které podává nabídku; ostatní části nechá prázdné.

|  |
| --- |
| **Část 1 – 3G-SDI převodníky** |
| Označení výrobků (převodník, police, patchpanel) určeného k dodání (výrobce, typ) |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| Pokud dílčí zařízení (např. police) vyžaduje mechanickou instalaci ve formě mechanického složení (smontování) více prvků nezbytných ke správné funkci zařízení, je dodavatel povinen dodat tento návod již jako součást nabídky. Mechanickou instalací se v tomto případě nerozumí připevnění signálových či napájecích konektorů, montáž do racku apod. Návod může být i ve formě QR kódu odkazu na video (za funkčnost odkazu nese odpovědnost dodavatel). |
| Všechny navržené aktivní prvky musí mít přiloženy datasheety (technické listy) nebo vyjádření (písemný závazek) výrobce, ze kterých je zřejmé splnění požadovaných technických parametrů (vč. převzetí požadované záruky). |
| **Část 2** **– 3G-SDI matice** |
| Označení výrobku určeného k dodání (výrobce, typ) |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| Zařízení musí mít přiložen datasheet (technický list) nebo vyjádření (písemný závazek) výrobce, ze kterého je zřejmé splnění požadovaných technických parametrů (vč. převzetí požadované záruky). |
| **Část 3 – 3G-SDI stacionární kamery** |
| Označení výrobku určeného k dodání (výrobce, typ) |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| Zařízení musí mít přiložen datasheet (technický list), manuál nebo vyjádření (písemný závazek) výrobce, ze kterého je zřejmé splnění požadovaných technických parametrů (vč. převzetí požadované záruky). |
| **Část 4** **–** **Kontrolní 3G-SDI monitor** |
| Označení výrobku určeného k dodání (výrobce, typ) |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| **Část 5 –** **Metalická vedení 3G-SDI, Ethernet a RS485 a materiál pro instalaci terminálních bodů sítě** |
| Označení výrobku určeného k dodání (výrobce, typ) |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| Pro zjednodušení a pro potřeby nacenění je zde uveden součet jednotlivých položek. Kabelové metráže jsou sečteny a jsou uvedeny vč. vyžadované rezervy zaokrouhlené na celé desítky metrů nahoru. V případě nejasností je určující popis v technické specifikaci – příloha C výzvy.* + SDI kabel: 255 m (metráž)
	+ SDI patch kabel BNC-M/BNC-M 1 m: 12 ks
	+ SDI patch kabel BNC-M/BNC-M 2 m: 4 ks
	+ SDI patch kabel BNC-M/BNC-M 7 m: 4 ks
	+ SDI BNC-M krimpovací: 36 ks
	+ SDI BNC-F/BNC-F panelový: 11 ks
	+ SDI redukce BNC-F/BNC/F: 4 ks
	+ UTP kabel: 87 m (metráž)
	+ UTP patch kabel 1 m: 1 ks
	+ UTP patch kabel 2 m: 1 ks
	+ UTP konektor RJ45-M krimpovací: 15 ks
	+ UTP konektor panelový RJ45-F: 7 ks (nebo 4x 2zásuvka)
	+ RS485: kabel pro vedení RS 485: 293 m
	+ RS485: Cannon9-F konektor panelový
	+ RS485: Cannon9-M konektor kabelový: 7ks
	+ instalační krabice „kamerová lávka“
	+ Instalační krabice „šatna 9“
 |
| **Část 6 – Prvky sítě Ethernet** |
| Označení výrobků určeného k dodání (výrobce, typ) |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| Zařízení musí mít přiložen datasheet (technický list) nebo vyjádření (písemný závazek) výrobce, ze kterého je zřejmé splnění požadovaných technických parametrů (vč. převzetí požadované záruky). |
| **Část 7 –** **Prvky sériové linky RS485 na struktuře optické sítě** |
| Označení výrobku určeného k dodání (výrobce, typ) |  |
| Nabídková cena v Kč bez DPH |  |
| Dodavatel je povinen již v nabídce uvést slovní popis architektury řešení a schéma aplikování jednotlivých aktivních prvků (zařízení) ve stávající optické a Ethernet síti tak, aby byl naplněn požadavek funkčnosti definovaný zadávací dokumentací. Výše uvedené bude přílohou formuláře nabídky.  |
| Zařízení musí mít přiložen datasheet (technický list) nebo vyjádření (písemný závazek) výrobce, ze kterého je zřejmé splnění požadovaných technických parametrů (vč. převzetí požadované záruky). |

Vyhotovil: