**Příloha č. 1 – technická specifikace vozu**

Do žlutě podbarvených formulářových polí účastník doplní konkrétní parametry nabízeného automobilu.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Vlastnosti a výbava vozidla** | **Technické podmínky:** | **Technická specifikace nabízeného plnění:** |
| **Výrobce** |  |
| **Model - Typové/výrobní označení** |  |
| **Počet** | **1 kus** |
| Provedení | MPV (Multi-Purpose Vehicle) |
| Počet dveří | 5 |
| Počet míst k sezení | 5 |
| Palivo | benzín |
|  |  |  |
| **Motor:** |   |   |
| Typ | zážehový |
| Výkon (kW) | min. 90 |  |
| Emisní norma | min. Euro 6 |  |
| Objem kufru – za první řadou sedadel s překlopenou 2. řadou | min. 2150 l |  |
|  |  |  |
| **Pohon:** |   |   |
| Převodovka | min. 6-ti stupňová, mechanická |
|  |  |  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Bezpečnost / výbava** (nabízený automobil musí splňovat minimálně všechny níže uvedené položky) |   |   |
| min. 6x airbag |
| posilovač řízení |
| 2 klíčky s dálkovým ovládáním zamykání vozu |
| vstup do vozu a startování bez použití klíče |
| startování vozu – startovací tlačítko START/STOP |
| hlídání mrtvého úhlu se signalizací ve vnějších zpětných zrcátkách |
| ABS, ESP případně jiné označení stejného charakteru (min. 2 systémy) |
| asistent pro rozjezd do svahu |
| povinná výbava vozidla (nářadí, lékárnička, trojúhelník, oranžová vesta, tažné lano, žárovky, zvedák) |
| plnohodnotné nebo dojezdové rezervní kolo  |
| monitoring tlaku v pneumatikách |
| **Interiér** |
| výškově nastavitelný volant |
| elektrické ovládání všech bočních oken- tzn. i v druhé řadě elektricky ovládaná stahovací okna |
| dělená zadní sedadla v poměru 60:40, sklopná a s funkcí překlopení |
| sedadlo řidiče podélně a výškově nastavitelné s loketní a bederní opěrkou |
| automatická klimatizace – min. jednozónová |
| vestavěný 4G/LTE modem |
| **Exteriér** |
| elektricky ovládaná a vyhřívaná zpětná zrcátka |
| automatické stěrače s dešťovým senzorem |
| min. 16" kola z lehkých slitin |
| přední mlhové světlomety  |
| zadní parkovací kamera + parkovací senzory přední a zadní |
| boční posuvné dveře na obou stranách |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Záruční doba** |   |   |
| Záruční doba trvá  měsíců (nejméně 60 měsíců) nebo do ujetí  km (nejméně 100 000 km). |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **Dodání**  |   |   |
| Dodání vozidla do jednoho měsíce od nabytí účinnosti smlouvy. |